Респиратор фильтрующий UNIX 1100 марки А1 с фильтрами UNIX Р2
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ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.296-2015, ТУ 2568-610-05795731-2013
Респиратор предназначен для защиты органов дыхания, лица  человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей, для подведения очищенного воздуха к органам дыхания.
Состав: полумаска изолирующая из силикона, два противогазовых фильтра марки А1 с двумя съёмными противоаэрозольными фильтрами с классом защиты Р2 R, два держателя, сумка для ношения и хранения респиратора.
Полумаска  состоит из силиконового корпуса полумаски, внутреннего каркаса, защитного экрана, лепестка клапана выдоха и лепестков клапанов вдоха, наголовника, пряжек, тесьмы оголовья и шейной тесьмы. Полумаска является полностью разборной: разбирается на экран с тесьмами, пряжками и наголовником, силиконовый корпус и каркас. Лепестки клапанов вдоха и выдоха заменяемы.
Размер полумаски: 1,2,3 рост
Коэффициент подсоса под полумаску составляет не более: 2 %
 Класс защиты по вредным веществам:
- по органическим газам и парам: 1 - низкой эффективности, (0,1% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе).
ГОСТ 12.4.235-2019 фильтр противогазовый трапециевидной формы в пластмассовом  корпусе  должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др.)
Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с полумаской изолирующей 
Цветовое обозначение фильтра: коричневая полоса. 
ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее: циклогексан при концентрации. 3,5 мг/дм3 = 70 мин
- по аэрозолям – 2 (средней эффективности). Фильтр противоаэрозольный (предфильтр) предназначен для дополнительной защиты противогазового фильтра трапециевидной формы от пыли, дыма, тумана, аэрозолей. В комплекте с противогазовым фильтром и полумаской обеспечивает защиту органов дыхания человека.
Состав: фильтр трапециевидной формы, состоящий из внутреннего фильтрующего слоя и наружного фильтрующего слоя, скрепленных между собой по всему периметру 
Соединительная часть: фильтр противоаэрозольный присоединяется к противогазовому фильтру путем держателя, крепление обеспечивается фиксацией держателя на противогазовом фильтре по всему периметру. 
Размер: площадь фильтрующей поверхности фильтра противоаэрозольного должна полностью закрывать поверхность противогазового фильтра без зазоров.
Коэффициент проницаемости по хлориду натрия: не более 6 % при объемном расходе 95  м3 в мин.
Держатель предназначен для надежной фиксации противоаэрозольных фильтров с противогазововым фильтрами.
Состав: полиэтиленовый или пластмассовый корпус по периметру  повторяющий контур фильтров противогазовых.
Соединительная часть: держатель должен надежно фиксировать фильтр противоаэрозольный, обеспечивать герметичное соединение и позволять быстро производить многократную замену отработанного фильтра. 
Сумка предназначена для хранения и ношения респиратора на поясе. Для ношения респиратора на поясе сумка снабжена поясным ремнем с пряжкой. Сумка выполнена из материала  прочного и эластичного, не впитывающего красители, воду, масла, не выгорающего на солнце.
Площадь поля зрения : не менее 70 %
Масса респиратора с фильтрами и предфильтрами не более: 440 г
Температурный режим эксплуатации респиратора: от −40°С до +40°С.
Гарантийный срок хранения: 5 лет.
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