	Противогаз ПШ-20РВ-ПСА (1 шланговая линия 20м, маска панорамная ППМ-88 - 1 шт.,). ТРТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012
	Противогаз ПШ-20РВ-ПСА – одноканальный шланговый противогаз с ручным нагнетателем, расположенным в металлическом барабане. Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17% объемных, а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных, при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. в диапазоне температуры окружающей среды от минус 30 до плюс 40 °С. 
Комплектация:
- маска панорамная ППМ-88  – 1 шт.;
- шланг резино-тканевый армированный стальной спиралью воздухоподводящий (длина 20 метров); 
- гофрированная трубка – 2 шт;
- привязь страховочная антистатическая;
[bookmark: _GoBack]- льно-пеньковая сигнально-спасательная веревка  – 13 м.;
Исполнение - с воздухоподводящим шлангом, свернутым на барабан.
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